# Tekniset tiedot

Pöytäpyörösaha |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nimellisottoteho | W | 1 600 | 1 600
Nimellisjännite | V | 220−240 | 220−240
Taajuus | Hz | 50/60 | 50/60
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 5 500 | 5 500
Käynnistysvirran rajoitin |  | ● | ●
Paino EPTA‑Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 22 | 22
Suojausluokka |  | / II | / II
Mitat (mukaan lukien laitteen irrotettavat osat)
leveys x syvyys x korkeus | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta | mm | 216 | 216
Terärungon paksuus | mm | 1,5−2,1 | 1,5−2,1
Hampaiden min. paksuus/haritus | mm | 2,3 | 2,3
Reiän läpimitta | mm | 30 | 25,4

Työkappaleen enimmäismitat: katso Työkappaleen enimmäismitat

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.