# تنظیم کردن گوه

گوه (4) از گیر کردن تیغه اره در (24) خط برش جلوگیری می کند. در غیر اینصورت خطر پس زدن وجود دارد، چنانچه تیغه اره در قطعه کار گیر کند.
بدین جهت همواره دقت کنید که گوه درست تنظیم شده باشد:

- شکاف قطری بین تیغه اره و گوه بایستی تا بیشینه ‎ 3 − 8 میلیمتر باشد.
- ضخامت گوه باید کمتر از عرض برش و بیشتر از ضخامت ورقه باشد.
- گوه باید همیشه با تیغه اره روی یک خط باشد.
- برای برشهای عادی بایستی گوه همیشه در بالاترین وضعیت قرار گیرد.

## تنظیم ارتفاع محافظ تیغه (رجوع کنید به تصویر F)

برای شیار انداختن باید ارتفاع محافظ تیغه را تنظیم کنید.

- برای استفاده از ابزار برقی جهت شیار اندازی یا چین اندازی همواره از تجهیزات ایمنی مناسب (مانند قاب ایمنی تونلی، شانه فشار) استفاده کنید.

- اهرم نگهدارنده (37) را باز کنید و قاب محافظ (3) را از شیار محافظ تیغه (4) درآورید.
  برای حفظ قاب محافظ در برابر آسیب دیدگی، آن را در نگهدارنده تعبیه شده (11) روی بدنه قرار (رجوع کنید به تصویر ) قرار دهید.
- میل لنگ (15) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتها طوری بچرخانید که تیغه اره (24) در بالاترین حالت ممکن روی میز اره قرار گیرد.
- اهرم نگهدارنده (34) را در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که بالا را نشان دهد، شل کنید.
- محافظ تیغه را از پین ها (35) (اهرم نگهدارنده (34) را کمی به بیرون بکشید) بیرون بکشید و محافظ تیغه (4) را تا انتها به پایین برانید.
- بگذارید هر دو پین (35) در سوراخ های بالایی روی محافظ تیغه جا بیفتند و اهرم نگهدارنده (34) را دوباره محکم بکشید.
  علامت گذاری (33) روی گیره و اهرم نگهدارنده (34) باید مطابق آنچه نشان داده شد تراز شود.