# Verificar e realizar os ajustes básicos

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.
Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical do disco de serra de 0°.
- Retire a cobertura de proteção (3).

### Verificar (ver figura J1)

- Remova o inserto de mesa (23) ver Montar o inserto de mesa (ver figura c).
- Ajuste o calibre angular para 90° e coloque-o sobre a mesa de serra (21).

O lado do calibre angular tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (24).

### Ajustar (ver figura J2)

- Solte o parafuso (59). Desta forma pode ser deslocado o batente 0° (20).
- Solte a alavanca de bloqueio (18).
- Desloque a roda manual (14) contra o batente 0°, até o lado do calibre angular ficar alinhado no comprimento completo com o disco de serra.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (18).
- Reaperte o parafuso (59).
- Volte a montar o inserto de mesa (23) ver Montar o inserto de mesa (ver figura c).

Se, após o ajuste, o indicador de ângulo (52) não estiver em linha com a marca de 0° da escala (19), soltar o parafuso (60) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhar o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.

Repita os passos de trabalho acima mencionados respetivamente para o ângulo de meia-esquadria vertical de 45° (soltar o parafuso (61); deslocar o batente 45° (17)). O indicador de ângulo (52) não pode ser deslocado de novo ao fazê-lo.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Retire a cobertura de proteção (3).

### Verificar

- Marque com um lápis o primeiro dente de serra esquerdo, que está visível atrás por cima do inserto de mesa.
- Ajuste o calibre angular para 90° e coloque-o na aresta da ranhura de guia (28).
- Desloque o lado do calibre angular, até o mesmo tocar no dente de serra marcado, e leia a distância entre o disco de serra e a ranhura de guia.
- Rode o disco de serra, até o dente marcado ficar à frente por cima do inserto de mesa.
- Deslocar o calibre angular ao longo da ranhura de guia até o dente marcado da serra.
- Medir novamente a distância entre o disco de serra e a ranhura de guia.

As duas distâncias medidas devem ser idênticas.

### Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (62) à frente por baixo da mesa de serra e os parafusos de sextavado interior (63) atrás por baixo da mesa de serra com a chave sextavada interior (10) fornecida.
- Mova lentamente o disco de serra, até o mesmo ficar paralelo à ranhura de guia (28).
- Reaperte todos os parafusos (62) e (63).

##

- Posicionar a guia paralela no lado direito do disco de serra.
  Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (55) na escala inferior mostrar 29 cm.
  Para fixar, pressione o punho de aperto (39) outra vez para baixo.
- Puxe o punho de aperto (13) totalmente para cima e puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (6) para fora até ao batente.

### Verificar

O indicador de distância (56) tem de mostrar na escala superior (1) o valor idêntico ao da marcação na lupa (55) da escala inferior (1).

### Ajustar

- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (6) para fora até ao batente.
- Solte o parafuso (64) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de distância (56) ao longo da marca de 29 cm da escala superior (1).

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Retire a cobertura de proteção (3).
- Solte o punho de aperto (39) da guia paralela e desloque-o até o mesmo tocar no disco de serra.

### Verificar

A guia paralela (5) tem de tocar no disco de serra em todo o seu comprimento.

### Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (65) com a chave sextavada interior (10) fornecida.
- Mova lentamente a guia paralela (5), até a mesma tocar no disco de serra em todo o seu comprimento.
- Mantenha a guia paralela nesta posição e pressione o punho de aperto (39) novamente para baixo.
- Volte a apertar os parafusos de sextavado interior (65).

##

A força de aperto da guia paralela (5) pode ceder após utilização frequente.

- Aperte o parafuso de ajuste (22) até ser possível fixar novamente a guia paralela na mesa de serrar.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Retire a cobertura de proteção (3).
- Desloque a guia paralela (5) da direita até a mesma tocar no disco de serra.

### Verificar

A marcação da lupa (55) tem de estar alinhada com a marca de 0 mm na escala (1).

### Ajustar

- Solte o parafuso (66) com uma chave de fenda em cruz e alinhe a marcação ao longo da marca de 0 mm.

##

### Verificar

A parte da frente do inserto de mesa (23) tem de ficar à face ou um pouco abaixo da mesa de serra, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serra.

### Ajustar

- Ajuste com a ponta da chave anular (9) o nível correto dos parafusos de ajuste (67).