# İşletim

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yap‌madan önce her defasında fişi prizden çekin.

Testere bıçağının nakliye ve çalışma konumları
Testere tezgahının büyütülmesi
Dikey ve yatay gönye açısının ayarlanması
Paralellik mesnedinin ayarlanması
Ek paralellik mesnedinin ayarlanması
Yarma kamasının ayarlanması
Çalıştırma
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Kesme
Temel ayarların kontrolü ve ayarlanması
Saklama ve taşıma