# Shranjevanje in transport

## Shranjevanje sestavnih delov orodja (glejte slike O1–O2)

Za shranitev nudi električno orodje možnost varne pritrditve posebnih elementov naprave.

- Sprostite dodatni vzporedni prislon (41) z vzporednega prislona (5).
- Vstavite vse rahle dele naprave v shranjevalna odložišča na ohišju (glejte naslednjo preglednico).

Element naprave | Prostor za shranjevanje
--- | ---
Vzporedno vodilo (5) | zasukajte, od spodaj obesite v vodilne tirnice in pritrdite vpenjalni ročaj (39)
Potisno držalo (12) | vstavite v prostor za shranjevanje (68)
Zaščitni pokrov (3) | obesite v zarezo v držalu (11) in zategnite z vpenjalno ročico (37)
Šestrobi ključ (10) | vstavite v prostor za shranjevanje (69)
Očesni ključ (9) | vstavite v prostor za shranjevanje (70)
Kotno vodilo (2) | vstavite v prostor za shranjevanje (7)
Dodatno vzporedno vodilo (41) | vstavite v utor na vzporednem vodilu (5) zadaj in privijte s krilnimi vijaki

## Prenašanje električnega orodja

Pred transportom električnega orodja izvedite naslednje korake:

- Električno orodje namestite v transportni položaj.
- Odstranite vse dele pribora, ki jih ni mogoče trdno namestiti na električno orodje.
  Če je mogoče, neuporabljene žagine liste med transportom položite v zaprto posodo.
- Potisnite razširitev rezalne mize (6) v celoti navznoter, vpenjalni ročaj (13) za fiksiranje pa potisnite navzdol.
- Omrežni kabel navijte na držalo kabla (26).
- Za dvig ali transport uporabite nosilne ročaje (27).

- Za transportiranje električnega orodja uporabljajte samo transportne priprave in nikoli zaščitnih priprav.