# Înlocuirea pânzei de ferăstrău (consultă imaginile l1−l4)

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- La montarea pânzei de ferăstrău purtaţi mănuşi de protecţie. Există pericol de rănire.

- Folosiţi numai pânze de ferăstrău a căror viteză maximă admisă este mai mare decât turaţia de funcţionare în gol a sculei dumneavoastră electrice.

- Folosiţi numai pânze de ferăstrău care corespund specificaţiilor din prezentele instrucţiuni şi celor de pe scula electrică care au fost verificate şi marcate corespunzător, conform EN 847‑1.

- Utilizaţi numai pânzele de ferăstrău recomandate de către producătorul acestei scule electrice şi care sunt adecvate pentru materialul pe care doriţi să-l prelucraţi. Astfel, evitaţi supraîncălzirea vârfurilor dinţilor pânzei de ferăstrău şi topirea materialului plastic de prelucrat.

- Nu folosiţi pânze de ferăstrău din oţel rapid. Astfel de pânze de ferăstrău se pot rupe cu uşurinţă.

##

- Deschideţi pârghia de strângere (37) şi scoateţi capacul de protecţie (3) din canelura penei de despicat (4).
- Răsuciţi şurubul de blocare (36) cu vârfurile cheii inelare (9) până la opritor în direcţia „Lacăt deschis” şi ridicaţi inserţia de masă (23) de pe compartimentul cilindric al sculei. Pentru o ridicare mai uşoară, utilizaţi unul din orificiile din mâner (46).
- Rotiţi manivela (15) în sens orar până la limitator, astfel încât pânza de ferăstrău (24) să se afle în cea mai înaltă poziţie posibilă deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Răsuciţi piuliţa de strângere (47) cu ajutorul cheii inelare (9) şi, simultan, trageţi pârghia de blocare a axului (48) până când se fixează în poziţie.
- Cu pârghia de blocare a axului trasă, răsuciţi în sens antiorar piuliţa de strângere.
- Scoateţi flanşa de strângere (49).
- Extrageţi pânza de ferăstrău (24).

##

- Dacă este necesar, înainte de montare, curăţă toate piesele care urmează să fie montate.
- Aşază noua pânză de ferăstrău pe flanşa de prindere (50) a axului de prindere al sculei electrice (51).

Observaţie: Nu utilizaţi pânze de ferăstrău de dimensiuni prea mici. Spaţiul radial dintre pânza de ferăstrău şi pana de despicat trebuie să fie de cel mult 3−8 mm.

- La montare, reţineţi că direcţia de tăiere a dinţilor (direcţia săgeţii de pe pânza de ferăstrău) trebuie să coincidă cu direcţia săgeţii de pe pana de despicat!

- Montează flanşa de strângere (49) şi piuliţa de strângere (47).
- Răsuceşte piuliţa de strângere (47) cu ajutorul cheii inelare (9) şi, simultan, trage pârghia de blocare a axului (48) până când se fixează.
- Strânge ferm în sens orar piuliţa de strângere.
- Aşază inserţia de masă (23) deasupra penei de despicat (4) în compartimentul cilindric al sculei. Răsuceşte şurubul de blocare (36) cu vârfurile cheii inelare (9) până la opritor, în direcţia de rotaţie „Lacăt închis”.
- Montează la loc capacul de protecţie (3).