# Uzglabāšana un transportēšana

## Instrumenta elementu glabāšana (skatiet attēlu O1–O2)

Uzglabāšanas laikā uz elektroinstrumenta iespējams droši nostiprināt vairākus tā elementus.

- Noskrūvējiet paralēlo palīgvadotni (41) no paralēlās vadotnes (5).
- Ievietojiet visas noņemtās instrumenta daļas uzglabāšanas stiprinājumos uz tā korpusa (skatīt zemāk sniegto tabulu).

Instrumenta elements | Nodalījums uzglabāšanai
--- | ---
Paralēlā vadotne (5) | Apgrieziet, no apakšas iekariniet vadstieņos un stingri nostipriniet, pievelkot rokturi (39)
Bīdstienis (12) | Ievietojiet nodalījumā (68)
Aizsargpārsegs (3) | Iekariniet turētāja (11) izgriezumā un nostipriniet, stingri pievelkot fiksējošo sviru (37)
Sešstūra stieņatslēga (10) | Ievietojiet nodalījumā (69)
Gredzenatslēga (9) | Ievietojiet nodalījumā (70)
Leņķa vadotne (2) | Ievietojiet nodalījumā (7)
Paralēlā palīgvadotne (41) | Iebīdiet gropē aiz paralēlās vadotnes (5) un stingri nostipriniet, pievelkot spārnskrūves

## Elektroinstrumenta pārnešana

Pirms elektroinstrumenta transportēšanas veiciet šādas darbības:

- Pārvietojiet elektroinstrumentu transporta stāvoklī.
- Noņemiet visus piederumus, ko nevar stingri nostiprināt uz elektroinstrumenta.
  Ja iespējams, transportēšanas laikā ievietojiet rezerves zāģa asmeņus noslēdzamā futrālī.
- Līdz galam iebīdiet iekšā zāģēšanas galda paplašinātāju (6) un to nostipriniet, nospiežot lejup fiksējošo rokturi (13).
- Uztiniet elektrokabeli uz turētāja (26).
- Instrumenta pacelšanai un transportēšanai izmantojiet rokturi (27).

- Elektroinstrumenta transportēšanas laikā tā pacelšanai un nostiprināšanai izmantojiet vienīgi transportēšanas ierīces, bet ne aizsargierīces.