# Poziţia de transport şi poziţia de lucru ale pânzei de ferăstrău

## Poziţia de transport

- Scoateţi capacul de protecţie (3), îndepărtaţi inserţia de masă (23) şi poziţionaţi pana de despicat (4) în poziţia cea mai de jos. Introduceţi din nou inserţia de masă (23).
- Rotiţi manivela (15) în sens antiorar până când dinţii pânzei de ferăstrău (24) se află sub masa de lucru pentru ferăstrău (21).
- Împingeţi complet în interior extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (6).
  Apăsaţi în jos mânerul de tensionare (13). Astfel, extensia mesei de lucru pentru ferăstrău este fixată.

## Poziţie de lucru

- Poziţionaţi pana de despicat (4) în poziţia cea mai de sus, exact deasupra mijlocului pânzei de ferăstrău, introduceţi inserţia de masă (23) şi montaţi capacul de protecţie (3).
- Rotiţi manivela (15) în sens orar până când dinţii superiori ai pânzei de ferăstrău (24) se află la aproximativ 3−6 mm deasupra piesei de prelucrat.