# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

##

- Na uvedenie do prevádzky stlačte zelené tlačidlo (57).

##

- Stlačte bezpečnostnú klapku (16).

##

Pri vypínači ide o takzvaný vypínač na nulové napätie, ktorý zabraňuje opätovnému rozbehnutiu elektrického náradia po výpadku sieťového napätia (napríklad aj vytiahnutím prívodnej šnúry zo zásuvky počas chodu náradia).
Aby sa potom elektrické náradie opäť uviedlo do prevádzky, musíte znova stlačiť zelené tlačidlo (57).

##

Na ochranu pred neautorizovanou obsluhou môžete bezpečnostnú klapku vypínača (16) zamknúť visacím zámkom.

- Posuňte priezor (58) celkom dohora a ľahko pritlačte bezpečnostnú klapku.
- Zamknite spolu obidve oká priezoru a oko základnej dosky vypínača visiacim zámkom.