# Depozitarea şi transportul

## Depozitarea elementelor aparatului (consultă imaginile O1–O2)

În vederea depozitării, scula electrică vă oferă posibilitatea fixării în condiţii de siguranţă a anumitor elemente ale acesteia.

- Scoateţi limitatorul paralel suplimentar (41) de pe limitatorul paralel (5).
- Introduceţi toate componentele libere ale aparatului în compartimentul lor de depozitare de pe carcasă (consultaţi tabelul următor).

Elementul aparatului | Compartiment de depozitare
--- | ---
Limitator paralel (5) | răsuciţi-l, agăţaţi-l de jos în şinele de ghidare şi fixaţi mânerul de tensionare (39)
Împingător (12) | introduceţi în compartimentul de depozitare (68)
Capac de protecţie (3) | acroşa-l în degajarea suportului (11) şi fixaţi-l cu ajutorul pârghiei de strângere (37)
Cheie hexagonală (10) | introduceţi în compartimentul de depozitare (69)
Cheie inelară (9) | introduceţi în compartimentul de depozitare (70)
Limitator unghiular (2) | introduceţi în compartimentul de depozitare (7)
Limitator paralel suplimentar (41) | Introduceţi-l în piuliţa din partea din spate a limitatorului paralel (5) şi strângeţi-l cu ajutorul şuruburilor-fluture

## Transportul sculei electrice

Înainte de transportarea sculei electrice, trebuie să parcurgi următoarele etape:

- Adu scula electrică în poziţie de transport.
- Scoate toate accesoriile care nu pot fi fixate ferm pe scula electrică.
  În vederea transportului, depozitează pânzele de ferăstrău neutilizate într-un recipient închis dacă este posibil.
- Împinge complet în interior extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (6) şi apasă în jos mânerul de tensionare (13) pentru a o fixa.
- Înfăşoară cablul de alimentare electrică în jurul suportului pentru cablu (26).
- Pentru ridicare sau pentru transport, utilizează mânerele de transport (27).

- Pentru transportul sculei electrice folosiţi numai echipamentele de transport şi în niciun caz dispozitivele de protecţie.