# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

##

- For å slå på trykker du på den grønne på-knappen (57).

##

- Trykk på sikkerhetsdekselet (16).

##

På-/av-bryteren er en såkalt nullspenningsbryter, som forhindrer en ny start av elektroverktøyet etter strømbrudd (f. eks. uttrekking av støpselet i løpet av driften).
For å bruke elektroverktøyet igjen etterpå må du trykke på den grønne på-knappen (57) på nytt.

##

For å hindre at uvedkommende bruker verktøyet kan du låse sikkerhetsdekselet til av/på-bryteren (16) med en hengelås.

- Skyv kontrollvinduet (58) helt opp, og trykk lett på sikkerhetsdekselet.
- Lås de to ringene til kontrollvinduet og ringen til av/på-bryterens grunnplate sammen med en hengelås.