# Uskladnění a přeprava

## Uložení částí nářadí (viz obrázky O1 – O2)

Pro uložení vám elektrické nářadí poskytuje možnost určité části nářadí bezpečně upevnit.

- Sejměte přídavný podélný doraz (43) z podélného dorazu (5).
- Vložte všechny volné části nářadí do úložných přihrádek na krytu (viz následující tabulku).

Prvek stroje | Úložná schránka
--- | ---
podélný doraz (5) | otočit, zavěsit zespodu do vodicích kolejnic a zajistit upínací páčku (41)
posouvací tyčka (12) | vložit do schránky (67)
ochranný kryt (3) | zavěsit do vybrání v držáku (11) a utáhnout pomocí upínací páčky (39)
klíč na vnitřní šestihran (10) | vložit do schránky (68)
očkový klíč (9) | vložit do schránky (69)
úhlový doraz (2) | vložit do schránky (7)
přídavný podélný doraz (43) | zasunout do drážky v podélném dorazu (5) a utáhnout pomocí křídlových šroubů

## Přenášení elektronářadí

- Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

Před přepravou elektrického nářadí musíte provést následující kroky:

- Uveďte elektrické nářadí do přepravní polohy viz Přepravní poloha.
- Odstraňte všechny díly příslušenství, které nelze pevně namontovat na elektrické nářadí.
  Nepoužívané pilové kotouče ukládejte pro přepravu pokud možno do uzavřeného zásobníku.
- Zasuňte rozšíření stolu (6) úplně dovnitř a pro zafixování stiskněte upínací páčku (13) dolů.
- Pro zvednutí nebo přemístění používejte držadla (29).

- Při přepravování elektronářadí použijte pouze přepravní ústrojí a nikdy ochranná zařízení.