# การปฏิบัติงาน

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

ตำแหน่งขนย้ายและตำแหน่งทำงานของใบเลื่อย
การเพิ่มขนาดของโต๊ะเลื่อย
การปรับมุมเอียงในแนวตั้งและแนวนอน
การปรับแผงกำหนดแนวขนาน
การปรับแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม
การปรับลิ่มแยก
การเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ข้อแนะนำในการทำงาน
การเลื่อย
การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน
การจัดเก็บและการขนย้าย