# Sahaaminen

##

- Säädä suuntaisohjain (5) halutulle sahausleveydelle.
- Aseta työkappale sahapöydälle suojuksen (3) eteen.
- Nosta tai laske sahanterää vivulla (15), kunnes sahanterän (26) ylähampaat ovat n. 3−6 mm:n verran työkappaletta ylempänä.
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Sahaa tasaisesti työkappaleen läpi.
  Jos painat liian voimakkaasti, teräkärjet saattavat ylikuumentua ja työkappale voi vahingoittua.
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.

##

- Säädä haluamasi sahanterän pystysuuntainen jiirikulma.
  Kun sahanterä on kallellaan vasemmalle, suuntaisohjaimen (5) täytyy olla sahanterän oikealla puolella.
- Noudata työvaiheita, jotka on kuvattu kohdassa: katso Suoralinjainen sahaaminen

##

- Säädä haluamasi vaakasuuntainen jiirikulma kulmaohjaimeen (2).
- Aseta työkappale kulmaohjainta (2) vasten.
- Nosta tai laske sahanterää vivulla (15), kunnes sahan ylähampaat ovat noin 5 mm:n verran työkappaleen pintaa ylempänä.
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Paina työkappaletta kädellä kulmaohjainta vasten ja siirrä toisella kädellä kulmaohjainta lukkonupin (54) avulla hitaasti ohjainurassa (30) eteenpäin.
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.