# 調整平行擋塊

平行擋塊 (5) 可以設置在鋸片的左邊（黑色刻度尺）或右邊（銀色刻度尺）。刻度指示器 (56) 裡的標線所指位置即是，鋸片與平行擋塊之間的目前距離刻度 (1)。
依照您的需要，將平行擋塊放置到鋸片的任一側 參見 安裝平行擋塊（請參考圖 e）。

## 調整平行擋塊
不拉出鋸台

- 鬆開平行擋塊 (5) 的緊固握把 (41)。移動平行擋塊，使刻度指示器 (56) 裡的標線指在所需的鋸片間隔距離上。
  若不拉出鋸台，則應以銀色刻度尺 (1) 下方標示的數字為準。
- 若要固定位置，請將緊固握把 (41) 重新往下壓。

## 調整平行擋塊
拉出鋸台（請參考圖 D）

- 把平行擋塊放在鋸片的右側。
  移動平行擋塊，使刻度指示器 (56) 裡的標線指在下方刻度尺的 29 cm 位置上。
  若要固定位置，請將緊固握把 (41) 重新往下壓。
- 將鋸台加寬件的緊固握把 (13) 往上拉到底。
- 將鋸台加寬件 (6) 往外拉，使距離指示器 (57) 指在所需的鋸片間隔距離上，請以上方刻度尺為準。
- 將緊固握把 (13) 往下壓。
  鋸台加寬件將因此固定。