# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Skala do pomiaru odstępu pomiędzy tarczą a prowadnicą równoległą
(2) | Prowadnica kątowa
(3) | Pokrywa ochronna
(4) | Klin rozdzielający
(5) | Prowadnica równoległa
(6) | Element poszerzający stół
(7) | Schowek na prowadnicę kątową
(8) | Otwory montażowe
(9) | Klucz oczkowy (23 mm; 13 mm)
(10) | Klucz sześciokątny (5 mm)
(11) | Uchwyt do przechowywania pokrywy ochronnej
(12) | Drążek prowadzący
(13) | Uchwyt mocujący do elementu poszerzającego stół
(14) | Pokrętło
(15) | Korba do podnoszenia i opuszczania tarczy
(16) | Włącznik/wyłącznik
(17) | AkumulatorA)
(18) | Ogranicznik dla kąta cięcia 45° (w pionie)
(19) | Skala dla kątów cięcia (w pionie)
(20) | Dźwignia blokująca do regulacji pionowych kątów cięcia
(21) | Wskaźnik kąta cięcia (w pionie)
(22) | Ogranicznik dla kąta cięcia 0° (w pionie)
(23) | Stół pilarski
(24) | Śruba regulacyjna do ustawiania siły zacisku prowadnicy równoległej
(25) | Wkładka
(26) | Tarcza
(27) | Rowek prowadzący dla prowadnicy równoległej
(28) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(29) | Uchwyt transportowy
(30) | Rowek prowadzący do prowadnicy kątowej
(31) | Przystawka do odsysania pyłu
(32) | Rowek prowadzący w kształcie litery V na stole pilarskim dla prowadnicy równoległej
(33) | Płyta dolna
(34) | Śruba blokująca płyty dolnej
(35) | Znaczniki dźwigni zaciskowej / zacisku
(36) | Dźwignia zaciskowa klina rozdzielającego
(37) | Trzpienie nastawcze klina rozdzielającego
(38) | Śruba blokująca wkładki
(39) | Dźwignia zaciskowa pokrywy ochronnej
(40) | Kołek prowadzący pokrywy ochronnej
(41) | Uchwyt mocujący prowadnicy równoległej
(42) | Prowadnica w kształcie litery V dla prowadnicy równoległej
(43) | Dodatkowa prowadnica równoległa
(44) | Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica równoległa”
(45) | Szyna prowadząca prowadnicy kątowej
(46) | Dolna osłona tarczy
(47) | Nakładka dolnej osłony tarczy
(48) | Wgłębienie do podważenia wkładki
(49) | Nakrętka mocująca
(50) | Dźwignia blokady wrzeciona
(51) | Kołnierz
(52) | Kołnierz mocujący
(53) | Wrzeciono
(54) | Gałka nastawcza dla dowolnych kątów cięcia (w poziomie)
(55) | Wskaźnik kąta na prowadnicy kątowej
(56) | Wskaźnik skali
(57) | Wskaźnik odległości stołu pilarskiego
(58) | Śruba z łbem krzyżowym do ustawiania ogranicznika 0°
(59) | Śruba wskaźnika kąta cięcia (w pionie)
(60) | Śruba z łbem krzyżowym do ustawiania ogranicznika 45°
(61) | Śruby z gniazdem sześciokątnym (5 mm) z przodu do ustawiania równoległości tarczy
(62) | Śruby z gniazdem sześciokątnym (5 mm) z tyłu do ustawiania równoległości tarczy
(63) | Śruba wskaźnika odległości stołu pilarskiego
(64) | Śruby z gniazdem sześciokątnym (5 mm) do ustawiania równoległości prowadnicy równoległej
(65) | Śruba do wskaźnika odległości prowadnicy równoległej
(66) | Śruby regulacyjne wkładki
(67) | Schowek na drążek prowadzący
(68) | Schowek na klucz sześciokątny
(69) | Schowek na klucz oczkowy

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.