# Atsevišķo daļu montāža

- Uzmanīgi izsaiņojiet visas piegādātās daļas.
- Noņemiet iesaiņojuma materiālu no elektroinstrumenta un no piederumiem, kas ir piegādāti ar to kopā.

- Līdz galam izskrūvējiet stiprinošās skrūves (34) ar gredzenatslēgas (9) skrūvgrieža asmeni, griežot tās virzienā "Atslēga atvērta" un tad atveriet dibenplāksni (33) (attēls a).
  Izņemiet zem motora bloka ievietoto iesaiņojuma materiālu.

Uz instrumenta korpusa ir tieši nostiprināti šādi elementi: bīdstienis (12), gredzenatslēga (9), sešstūra stieņatslēga (10), paralēlā vadotne (5), leņķa vadotne (2), uzsūkšanas adapteris (31), paralēlā palīgvadotne (43) ar stiprinošo elementu komplektu (44), aizsargpārsegs (3).

- Ja šos elementus ir nepieciešams izmantot, uzmanīgi izņemiet tos no stiprinājumiem.

##

Norāde: ja nepieciešams, pirms asmens ķīļa pozicionēšanas notīriet visas iestiprināmās daļas.

- Grieziet kloķi (15) pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāģa asmens (26) tiek pacelts iespējami augstu virs zāģēšanas galda.
- Atbrīvojiet stiprinošo sviru (36) pulksteņrādītāju virzienā, līdz tā vērta uz augšu.
- Iebīdiet asmens ķīli (4) stiprinošās sviras (36) virzienā, līdz to kļūst iespējams pavilkt augšup.
- Pavelciet asmens ķīli līdz galam augšup tā, lai tas atrastos precīzi virs zāģa asmens vidus.
- Ļaujiet abiem pozicionēšanas stienīšiem (37) fiksēties asmens ķīļa apakšējos urbumos un tad stingri pievelciet stiprinošo sviru (36).
  Atzīmēm (35) uz spailes un stiprinošās sviras (36) jābūt vērstām, kā parādīts.

##

- Novietojiet galda ieliktni (25) virs asmens ķīļa (4) darbinstrumenta šahtā.
- Līdz galam izskrūvējiet stiprinošo skrūvi (38) ar gredzenatslēgas (9) skrūvgrieža asmeni, griežot to virzienā "Atslēga aizvērta".

Galda ieliktņa (25) priekšējai malai jāatrodas vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu vai nedaudz zem tās, bet tās aizmugurējai malai jāatrodas vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu vai nedaudz virs tās.

##

Norāde: veiciet aizsargpārsega montāžu tikai tad, ja asmens ķīlis tā augšējā stāvoklī atrodas precīzi virs zāģa asmens vidus (attēls b2). Neveiciet aizsargpārsega montāžu, ja asmens ķīlis atrodas apakšējā stāvoklī (stāvoklis piegādes brīdī vai stāvoklis, iezāģējot gropes) (attēls b1).

- Atbrīvojiet stiprinošo sviru (39) un izņemiet aizsargpārsegu (3) no turētāja (11).
- Ar roku stingri turiet aizsargpārsega (3) zāģa asmens aizsargu (augšējais metāla stienis) un ar otru roku pārvietojiet augšup stiprinošo sviru (39).
- Pārbīdiet vadotnes stieni (40) uz aizmuguri, iebīdot to asmens ķīļa (4) gropē.
- Pārvietojiet aizsargpārsegu (3) lejup, līdz zāģa asmens aizsargs (augšējais metāla stienis) nonāk paralēli zāģēšanas galda (23) virsmai.
- Nospiediet stiprinošo sviru (39) lejup. Stiprinošajai svirai jāfiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni, stingri un droši nostiprinot aizsargpārsegu (3).

- Ik reizi pirms instrumenta lietošanas pārliecinieties, ka aizsargpārsegs spēj netraucēti pārvietoties. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja tā aizsargpārsegs nespēj brīvi pārvietoties un nekavējoties nenoslēdzas.

##

Paralēlo vadotni (5) var novietot pa kreisi vai pa labi no zāģa asmens.

- Atbrīvojiet rokturi (41), kas paredzēts paralēlās vadotnes (5) fiksēšanai. Tā rezultātā tiek atslogota V veida slīdkurpe (42).
- Vispirms ievietojiet paralēlās vadotnes V veida slīdkurpi zāģēšanas galda V veida vadotnes gropē (32). Tad ievietojiet paralēlo vadotni zāģēšanas galda priekšējā vadotnes gropē (27).
  Līdz ar to paralēlo vadotni var pēc vēlēšanās pārbīdīt.
- ﻿Lai fiksētu paralēlo vadotni, nospiediet rokturi (41) lejup.

##

Lai zāģētu šaurus priekšmetus un veidotu zāģējumus ar slīpu vertikālo zāģēšanas leņķi, paralēlā palīgvadotne (43) jāuzmontē uz paralēlās vadotnes (5).
Paralēlo palīgvadotni var pēc vajadzības nostiprināt paralēlās vadotnes (5) kreisajā vai labajā pusē.

Montāžai izmantojiet stiprinošo elementu komplektu „Paralēlajai palīgvadotnei“ (44) (2 stiprinošās skrūves, 2 paplāksnes, 2 spārnuzgriežņi).

- Izbīdiet stiprinošās skrūves caur paralēlās vadotnes (5) sānu urbumiem.
- Skrūvju galvas kalpo paralēlās palīgvadotnes turēšanai.
- Uzbīdiet paralēlo palīgvadotni (43) uz stiprinošo skrūvju galvām.
- Novietojiet paplāksnes uz stiprinošajām skrūvēm un stingri pievelciet skrūves ar spārnuzgriežņu palīdzību.

##

- Iebīdiet vadstieni (45), kas nepieciešams leņķa vadotnes (2) pārvietošanai, vienā no šim nolūkam paredzētajām zāģēšanas galda gropēm (30).