# Støv-/spånudsugning

Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktioner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
- Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
- Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materialer, der skal bearbejdes.

- Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv kan let antænde sig selv.

Støv-/spånopsugningen kan blive blokeret af støv, spåner eller brudstykker fra emnet.

- Sluk for el-værktøjet, og tag akkuen ud.
- Vent til savklingen står helt stille.
- Find frem til årsagen til blokeringen og afhjælp den.

- For at undgå brandfare når du saver i aluminium, skal du tømme den nederste savklingeafskærmning og ikke bruge nogen spånudsugning.

##

For at fjerne brudstykker fra emnet og store spåner kan du åbne den nederste savklingeafdækning (46).

- Sluk el-værktøjet, og tag akkuen ud af el-værktøjet.
- Vent, indtil savklingen står helt stille.
- Vip el-værktøjet ud til siden.
- Åbn bundgitteret (33) (se billede a).
- Træk laskerne (47) til den nederste savklingeafdækning en smule fra hinanden, og klap den nederste savklingeafdækning (46) op.
- Fjern brudstykker fra emne og spåner.
- Klap den nederste savklingeafdækning (46) i igen, til laskerne (47) går i indgreb.
- Luk bundgitteret (33).
- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.

##

- Sæt en passende støvsugerslange fast i udsugningsadapteren (31).

Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal opsuges.

Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sundhedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.