# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Шкала для встановлення відстані між пиляльним полотном і паралельним упором
(2) | Кутовий упор
(3) | Захисний кожух
(4) | Розпірний клин
(5) | Паралельний упор
(6) | Поширювач стола
(7) | Гніздо для зберігання кутового упора
(8) | Монтажні отвори
(9) | Кільцевий гайковий ключ (23 мм; 13 мм)
(10) | Ключ-шестигранник (5 мм)
(11) | Кріплення для зберігання захисного кожуха
(12) | Підсувна палиця
(13) | Затискна рукоятка поширювача стола
(14) | Маховичок
(15) | Кривошипна рукоятка для піднімання і опускання пиляльного полотна
(16) | Вимикач
(17) | Акумуляторна батареяA)
(18) | Упор для кута розпилювання 45° (вертикального)
(19) | Шкала кутів розпилювання (вертикальних)
(20) | Фіксуючий важіль для настроювання вертикального кута розпилювання
(21) | Індикатор кута (вертикального)
(22) | Упор для кута розпилювання 0° (вертикального)
(23) | Стіл
(24) | Юстирувальний гвинт сили затискання паралельного упора
(25) | Вкладиш
(26) | Пиляльне полотно
(27) | Напрямний паз паралельного упора
(28) | Кнопка розблокування акумуляторної батареїA)
(29) | Переносна рукоятка
(30) | Напрямний паз кутового упора
(31) | Перехідник до пилосмока
(32) | V-подібний напрямний паз на столі для паралельного упора
(33) | Нижня решітка
(34) | Фіксуючий гвинт нижньої решітки
(35) | Позначення затискного важеля/клем
(36) | Затискний важіль розпірного клина
(37) | Позиціонувальні штифти розпірного клина
(38) | Фіксуючий гвинт вкладиша
(39) | Затискний важіль захисного кожуха
(40) | Напрямний прогонич захисного кожуха
(41) | Затискна рукоятка паралельного упора
(42) | V-подібна напрямна паралельного упора
(43) | Додатковий паралельний упор
(44) | Монтажний комплект «Додатковий паралельний упор»
(45) | Напрямна рейка кутового упора
(46) | Нижня кришка пиляльного диска
(47) | Язичок нижньої кришки пиляльного диска
(48) | Отвір для підняття вкладиша
(49) | Затискна гайка
(50) | Фіксаторний важіль шпинделя
(51) | Затискний фланець
(52) | Опорний фланець
(53) | Шпиндель робочого інструмента
(54) | Ручка фіксації для вільного настроювання кута розпилювання (горизонтального)
(55) | Індикатор кута на кутовому упорі
(56) | Шкала
(57) | Індикатор відстані стола
(58) | Гвинт з хрестоподібним шліцом для настроювання упора 0°
(59) | Гвинт індикатора кута (вертикального)
(60) | Гвинт з хрестоподібним шліцом для настроювання упора 45°
(61) | Гвинти з внутрішнім шестигранником (5 мм) спереду для налаштування паралельності пиляльного полотна
(62) | Гвинти з внутрішнім шестигранником (5 мм) позаду для налаштування паралельності пиляльного полотна
(63) | Гвинт індикатора відстані стола
(64) | Гвинти з внутрішнім шестигранником (5 мм) для налаштування паралельності паралельного упора
(65) | Гвинт індикатора відстані паралельного упора
(66) | Юстирувальні гвинти для вкладиша
(67) | Гніздо для зберігання підсувної палиці
(68) | Гніздо для зберігання ключа-шестигранника
(69) | Гніздо для зберігання кільцевого гайкового ключа

A)

  Зображене або описане приладдя не входить в стандартний комплект поставки. Повний асортимент приладдя ви знайдете в нашій програмі приладдя.