# Зберігання і транспортування

## Зберігання деталей інструмента (див. мал. O1–O2)

Для зберігання ви можете надійно зафіксувати певні деталі інструменту на електроінструменті.

- Зніміть додатковий паралельний упор (43) з паралельного упора (5).
- Вставте всі незакріплені деталі інструмента у відповідні магазини на корпусі (див. наступну таблицю).

Деталь інструменту | Магазин
--- | ---
Паралельний упор (5) | переверніть, вставте в напрямні знизу і зафіксуйте затискну рукоятку (41)
Підсувна палиця (12) | вставте в гніздо для зберігання (67)
Захисний кожух (3) | підвісьте у виїмку кріплення (11) і закріпіть затискним важелем (39)
Ключ-шестигранник (10) | вставте в гніздо для зберігання (68)
Кільцевий гайковий ключ (9) | вставте в гніздо для зберігання (69)
Кутовий упор (2) | вставте в гніздо для зберігання (7)
Додатковий паралельний упор (43) | вставте у паз позаду на паралельному упорі (5) і закріпіть за допомогою гвинтів-баранчиків

## Перенесення електроінструмента

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту. При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

Перш ніж транспортувати електроінструмент, треба виконати такі дії:

- Встановіть електроінструмент у положення для транспортування див. Положення для транспортування.
- Зніміть все приладдя, яке не можна міцно монтувати на електроінструменті.
  За можливості переносьте пиляльні полотна, якими ви не користуєтеся, в закритих ємностях.
- Посуньте поширювач стола (6) всередину до самого упору і притисніть затискну рукоятку (13) донизу, щоб зафіксувати її.
- Піднімайте або транспортуйте електроінструмент за переносні рукоятки (29).

- Для перенесення електроприладу користуйтеся лише транспортним приладдям і ні в якому разі не користуйтеся для цього захисними пристроями.