# Skifte sagblad (se bilde l1−l4)

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring. Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

- Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Det kan oppstå personskader.

- Bruk kun sagblad med en maksimal godkjent hastighet som er høyere enn elektroverktøyets tomgangsturtall.

- Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er angitt i denne bruksanvisningen og på elektroverktøyet og som er kontrollert jf. EN 847‑1 og tilsvarende markert.

- Bruk bare sagblad som anbefales av produsenten av dette elektroverktøyet og som er egnet for materialet du ønsker å bearbeide. Dermed unngår du overoppheting av sagtannspissene og smelting av plastmaterialet som skal bearbeides.

- Bruk ikke sagblad av HSS-stål. Slike sagblad kan lett brekke.

##

- Åpne klemspaken (39), og trekk beskyttelsesdekselet (3) ut av sporet på spaltekniven (4).
- Drei låseskruen (38) med spissen på ringnøkkelen (9) i retning "Åpne" til den stopper, og løft innleggsplaten (25) ut av verktøysjakten. Det er lettere å løfte den med grepshullet (48).
- Drei sveiven (15) med urviseren til den stopper, slik at sagbladet (26) er i den høyeste mulige stillingen over sagbordet.
- Drei spennmutteren (49) med ringnøkkelen (9), og trekk samtidig i spindellåsespaken (50) til denne låses.
- Hold spindellåseknappen trukket ut, og skru spennmutteren av mot urviseren.
- Ta av spennflensen (51).
- Ta av sagbladet (26).

##

- Om nødvendig må alle deler som skal monteres rengjøres før innbyggingen.
- Sett det nye sagbladet på festeflensen (52) til verktøyspindelen (53).

Merknad: Ikke bruk for små sagblad. Den radiale avstanden mellom sagblad og spaltekniv må være maksimalt 3−8 mm .

- Ved montering må du passe på at tennenes skjæreretning (pilretning på sagbladet) stemmer overens med pilretningen på spaltekilen!

- Sett på spennflensen (51) og spennmutteren (49).
- Drei spennmutteren (49) med ringnøkkelen (9), og trekk samtidig i spindellåsespaken (50) til denne låses.
- Trekk spennmutteren fast med urviseren.
- Legg innleggsplaten (25) over spaltekniven (4) i verktøysjakten. Drei låseskruen (38) med spissen til ringnøkkelen (9) i retningen «Låse» til den stopper.
- Monter vernedekselet (3) igjen.