# Podešavanje paralelnog graničnika

Paralelni graničnik (5) se može pozicionirati levo (crna skala) ili desno (srebrna skala) od lista testere. Oznaka na prikazu skale (56) prikazuje podešeno odstojanje paralelnog graničnika do lista testere na skali (1).
Pozicionirajte paralelni graničnik na željenu stranu lista testere videti Montaža paralelnog graničnika (videti sliku e).

## Podešavanje paralelnog graničnika
pri neizvučenom stolu za testerisanje

- Otpustite zateznu dršku (41) paralelnog graničnika (5). Pomerajte paralelni graničnik dok oznaka na prikazu skale (56) ne prikaže željeno odstojanje od lista testere.
  Pri neizvučenom stolu za testerisanje važi donji natpis na srebrnoj skali (1).
- Za fiksiranje, pritisnite zateznu dršku (41) nadole.

## Podešavanje paralelnog graničnika
pri izvučenom stolu za testerisanje (videti sliku D)

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista testere.
  Pomerajte paralelni graničnik dok oznaka na prikazu skale (56) na donjoj skali 29 ne prikaže cm.
  Za fiksiranje, pritisnite zateznu dršku (41) nadole.
- Povucite zateznu dršku (13) za proširenje stola za testerisanje do kraja nagore.
- Povucite proširenje stola za testerisanje (6) prema spoljnoj strani dok pokazivač odstojanja (57) na gornjoj skali ne pokaže željeno rastojanje od lista testere.
- Pritisnite zateznu dršku (13) nadole.
  Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.