# Saging

##

- Still inn parallellanlegget (5) på ønsket sagebredde.
- Legg emnet på sagbordet foran beskyttelsesdekselet (3).
- Hev eller senk sagbladet med sveiven (15) til de øvre tennene på sagbladet (26) er ca. 3−6 mm over emnet.
- Slå på elektroverktøyet.
- Sag gjennom emnet med jevn fremføring.
  Hvis du trykker for hardt, kan sagbladspissene bli overopphetet, og emnet kan skades.
- Slå av elektroverktøyet, og vent til sagbladet er helt stanset.

##

- Still inn ønsket vertikal gjæringsvinkel for sagbladet.
  Når sagbladet er vippet mot venstre, må parallellanlegget (5) være til høyre for sagbladet.
- Følg anvisningene under se Saging av rette snitt

##

- Still inn den ønskede horisontale gjæringsvinkelen på vinkelanlegget (2).
- Legg emnet mot vinkelanlegget (2).
- Hev eller senk sagbladet med sveiven (15) til de øvre sagtennene står ca. 5 mm over overflaten til emnet.
- Slå på elektroverktøyet.
- Trykk emnet mot vinkelanlegget med den ene hånden, og skyv det langsomt forover i styresporet (30) med den andre hånden på låseknotten (54).
- Slå av elektroverktøyet og vent til sagbladet er helt stanset.