# Inställning av parallellanslag

Parallellanslaget (5) positioneras till vänster (svart skala) eller höger (silverfärgad skala) om sågbladet. Markeringen på skalindikatorn (56) visar inställt avstånd för parallellanslaget till sågbladet på skalan (1).
Positionera parallellanslaget på önskad sida om sågbladet se Montera parallellanslaget (se bild e).

## Ställa in parallellanslaget
vid ej utdraget sågbord

- Lossa spänngreppet (41) på parallellanslaget (5). Skjut parallellanslaget tills markeringen på skalindikatorn (56) visar önskat avstånd till sågbladet.
  När sågbordet inte är utdraget gäller texten nedtill på den silvriga skalan (1).
- För att fixera, tryck spänngreppet (41) neråt igen.

## Ställa in parallellanslaget
vid utdraget sågbord (se bild D)

- Positionera parallellanslaget till höger om sågklingan.
  Skjut parallellanslaget tills markeringen på skalindikatorn (56) på den undre skalan visar 29 cm.
  För att fixera, tryck spänngreppet (41) neråt igen.
- Dra spänngreppet (13) för sågbordsbreddningen helt uppåt.
- Dra ut sågbordsbreddningen (6) utåt tills avståndsindikatorn (57) visar önskat avstånd till sågbladet på den övre skalan.
- Tryck spänngreppet (13) neråt.
  Därmed är sågbordsbreddningen fixerad.