# Pengoperasian

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas lsitrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

Posisi pengangkutan dan posisi pengoperasian mata gergaji
Memperbesar meja potong
Mengatur sudut potong vertikal dan horizontal
Mengatur mistar sejajar
Mengatur mistar sejajar tambahan
Mengatur pemegang pelindung atas (riving knife)
Pengoperasian pertama kali
Petunjuk pengoperasian
Menggergaji
Memeriksa dan mengatur pengaturan dasar
Penyimpanan dan pengangkutan