# 更换锯片（参见插图l1−l4）

- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

- 安装锯片时务必穿戴防护手套。有受伤的危险。

- 所使用的锯片的最高许可转速必须高于电动工具的无负载转速。

- 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。

- 只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。

- 不要使用高速钢锯片。此类锯片容易折断。

##

- 打开夹紧杆(39)，将保护盖(3)从劈开楔(4)的凹槽中拉出。
- 将止动螺栓(38)用环形扳手(9)的尖端沿方向“开锁”旋转至限位，然后将锯台插入件(25)从刀具槽中抬出。为了便于抬起，可以使用抓孔(48)。
- 将手柄(15)顺时针旋转到限位，使锯片(26)处于锯台上方最高位置。
- 用环形扳手(9)转动夹紧螺母(49)，同时拉动主轴制动杆(50)，直至卡止。
- 继续拉住制动杆，并朝着逆时针方向拧出夹紧螺母。
- 取下夹紧法兰(51)。
- 取下锯片(26)。

##

- 必要的话，在安装之前清洁所有的零部件。
- 将新锯片装到刀具主轴(53)的固定法兰(52)上。

提示：请勿使用过小的锯片。锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。

- 安装时请注意，锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致！

- 装上夹紧法兰(51)和夹紧螺母(49)。
- 用环形扳手(9)转动夹紧螺母(49)，同时拉动主轴制动杆(50)，直至卡止。
- 顺时针方向拧紧夹紧螺母。
- 将锯台插入件(25)通过劈开楔(4)装入刀具槽内。将止动螺栓(38)用环形扳手(9)的尖端沿“上锁”方向旋转至限位。
- 再次安装保护盖(3)。