# Комплект поставки

Перед первым использованием электроинструмента проверьте наличие всех указанных ниже компонентов:

- Настольная дисковая пила с монтированным пильным диском (26) и распорным клином (4)
- Угловой упор (2)
- Параллельный упор (5)
- Дополнительный параллельный упор (43)
- Набор для крепления «Дополнительный параллельный упор» (44) (2 крепежных винта, 2 подкладные шайбы, 2 барашковые гайки)
- Защитный кожух (3)
- Ключ-шестигранник (10)
- Кольцевой гаечный ключ (9) с кончиком-шлицевой отверткой
- Толкатель (12)
- Вкладыш (25)

Указание: Проверьте электроинструмент на предмет возможных повреждений.
Перед использованием электроинструмента следует тщательно проверить защитные устройства или компоненты с возможностью легкого повреждения на предмет безупречной и соответствующей назначению функции. Проверьте безупречную функцию, свободный ход и исправность подвижных частей. Все части должны быть правильно установлены и выполнять все условия для обеспечения безупречной работы.
Поврежденные защитные устройства и компоненты должны быть отремонтированы квалифицированным персоналом в авторизованной специализированной мастерской или заменены.