# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Skala za razmak med žaginim listom in vzporednim vodilom
(2) | Kotno vodilo
(3) | Zaščitni pokrov
(4) | Razporni klin
(5) | Vzporedno vodilo
(6) | Razširitev rezalne mize
(7) | Prostor za shranjevanje kotnega vodila
(8) | Izvrtine za namestitev
(9) | Obročni ključ (23 mm; 13 mm)
(10) | Šestrobi ključ (5 mm)
(11) | Držalo za shranjevanje zaščitnega pokrova
(12) | Potisno držalo
(13) | Vpenjalni ročaj za razširitev rezalne mize
(14) | Ročno kolesce
(15) | Ročica za dvigovanje in spuščanje žaginega lista
(16) | Stikalo za vklop/izklop
(17) | Akumulatorska baterijaA)
(18) | Prislon za zajeralni kot 45° (navpično)
(19) | Skala za nastavitev zajeralnega kota (navpično)
(20) | Vzvod blokirnega mehanizma za nastavitev navpičnega zajeralnega kota
(21) | Kazalnik kota (navpično)
(22) | Prislon za zajeralni kot 0° (navpično)
(23) | Rezalna miza
(24) | Vijak za nastavitev vpenjalne sile vzporednega vodila
(25) | Vložek za mizo
(26) | Žagin list
(27) | Vodilni utor za vzporedno vodilo
(28) | Gumb za sprostitev akumulatorske baterijeA)
(29) | Nosilni ročaj
(30) | Vodilni utor za kotno vodilo
(31) | Adapter za odsesavanje
(32) | V-vodilni utor na rezalni mizi za vzporedno vodilo
(33) | Talna rešetka
(34) | Blokirni vijak talne rešetke
(35) | Oznake za blokirno ročico/blokado
(36) | Blokirna ročica razpornega klina
(37) | Pritrdilna zatiča za razporni klin
(38) | Blokirni vijak vložka za mizo
(39) | Blokirna ročica zaščitnega pokrova
(40) | Vodilni sornik zaščitnega pokrova
(41) | Vpenjalni ročaj vzporednega vodila
(42) | V-vodilo vzporednega vodila
(43) | Dodatno vzporedno vodilo
(44) | Komplet za pritrditev dodatnega vzporednega vodila
(45) | Vodilo kotnega vodila
(46) | Spodnji pokrov žaginega lista
(47) | Zatič spodnjega pokrova žaginega lista
(48) | Odprtina za dviganje vložka za mizo
(49) | Zatezna matica
(50) | Ročica za blokado vretena
(51) | Vpenjalna prirobnica
(52) | Prijemalna prirobnica
(53) | Vreteno orodja
(54) | Pritrdilni čep za poljubne zajeralne kote (vodoravno)
(55) | Kazalnik kota na kotnem vodilu
(56) | Skala
(57) | Kazalnik razmaka rezalne mize
(58) | Križni vijak za nastavitev prislona 0°
(59) | Vijak za kazalnik kota (navpično)
(60) | Križni vijak za nastavitev prislona 45°
(61) | Šestrobi vijaki (5 mm) spredaj za vzporedno poravnavo žaginega lista
(62) | Šestrobi vijaki (5 mm) zadaj za vzporedno poravnavo žaginega lista
(63) | Vijak za kazalnik razmaka rezalne mize
(64) | Šestrobi vijak (5 mm) za vzporedno poravnavo vzporednega vodila
(65) | Vijak za kazalnik razmaka vzporednega vodila
(66) | Nastavitveni vijak za vložek za mizo
(67) | Prostor za shranjevanje potisnega držala
(68) | Prostor za shranjevanje šestrobega ključa
(69) | Prostor za shranjevanje obročnega ključa

A)

  Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.