# Τεχνικά στοιχεία

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 4.500 | 4.500
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης |  | ● | ●
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές για πλήρη ισχύ |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των αφαιρούμενων εξαρτημάτων του εργαλείου)
Πλάτος x Βάθος x Ύψος | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 216 | 216
Πάχος βασικού στελέχους | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Ελάχιστο πάχος δοντιών/βήματος οδόντωσης | mm | > 1,7 | > 2,3
Διάμετρος τρύπας | mm | 30 | 25,4

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού βλέπε Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.