# Rezanie

##

- Nastavte paralelný doraz (5) na požadovanú šírku rezu.
- Položte obrobok na stôl píly pred ochranný kryt (3).
- Nadvihnite alebo spustite pílový list kľukou (15) tak, aby sa zuby pílového listu (26) nachádzali cca 3−6 mm nad obrobkom.
- Zapnite elektrické náradie.
- Obrobok prepíľte s rovnomerným posuvom.
  Keď vyvíjate prílišný tlak, hroty pílových listov sa môžu prehriať a obrobok sa môže poškodiť.
- Elektrické náradie vypnite a vyčkajte, kým sa pílový list úplne zastaví.

##

- Nastavte požadovaný vertikálny uhol zošikmenia pílového listu.
  Keď je pílový list preklopený doľava, musí byť pozdĺžny doraz (5) vpravo od pílového listu.
- Postupujte podľa pracovných krokov: pozri Rezanie rovných rezov

##

- Nastavte požadovaný horizontálny uhol zošikmenia na uhlovom doraze (2).
- Obrobok položte na uhlový doraz (2).
- Nadvihnite alebo spustite pílový list kľukou (15) tak, aby sa horné zuby pílového listu nachádzali cca 5 mm nad povrchom obrobku.
- Zapnite elektrické náradie.
- Zatlačte obrobok jednou rukou proti uhlovému dorazu a druhou rukou posúvajte uhlový doraz aretačným gombíkom (54) pomaly vo vodiacej drážke (30) dopredu.
- Elektrické náradie vypnite a vyčkajte, kým sa pílový list úplne zastaví.