# Technische gegevens

Tafelcirkelzaagmachine |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Onbelast toerentalA) | min-1 | 4500 | 4500
Aanloopstroombegrenzing |  | ● | ●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Afmetingen (inclusief afneembare machine-elementen)
Breedte x diepte x hoogte | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter | mm | 216 | 216
Zaagbladdikte | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. tanddikte/-zetting | mm | > 1,7 | > 2,3
Asgatdiameter | mm | 30 | 25,4

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Maximale werkstukmaten: zie Maximale werkstukmaten

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.