# การเลื่อย

##

- ปรับแผงกำหนดแนวขนาน (5) ตามความกว้างการตัดที่ต้องการ
- วางชิ้นงานบนโต๊ะเลื่อยที่ด้านหน้ากระบังป้องกัน (3)
- ยกหรือลดใบเลื่อยด้วยข้อเหวี่ยง (15) จนฟันบนของใบเลื่อย (26) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.
- เปิดสวิทช์‌เครื่องมือไฟฟ้า
- เลื่อยผ่านชิ้นงานด้วยอัตราป้อนคงที่
  หากใช้แรงกดมากเกินไป ปลายใบเลื่อยอาจร้อนเกินไปและชิ้นงานอาจเสียหายได้
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและรอจนใบเลื่อยหยุดสนิท

##

- ปรับตั้งมุมเอียงในแนวตั้งของใบเลื่อยที่ต้องการ
  เมื่อใบเลื่อยเอียงไปทางซ้าย แผงกำหนดแนวขนาน (5) ต้องอยู่ทางด้านขวาของใบเลื่อย
- ทำตามขั้นตอนการทำงาน: ดู การเลื่อยตัดตรง

##

- ปรับมุมเอียงในแนวนอนที่ต้องการที่ฉากหยุดมุม (2)
- วางชิ้นงานชิดกับฉากหยุดมุม (2)
- ยกหรือลดใบเลื่อยด้วยข้อเหวี่ยง (15) โดยให้ฟันบนของใบเลื่อยอยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 5 มม.
- เปิดสวิทช์‌เครื่องมือไฟฟ้า
- กดชิ้นงานทาบกับฉากหยุดมุม ด้วยมือข้างหนึ่ง และจับลูกบิดล็อค (54) เพื่อเลื่อนฉากหยุดมุมไปข้างหน้าในร่องนำ (30) อย่างช้าๆ ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและรอจนใบเลื่อยหยุดสนิท