# تنظیم و کنترل تنظیمات پایه

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید.

تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- یک زاویه برش فارسی عمودی ‎0° را تنظیم کنید.
- روکش محافظ (3) را بردارید.

### نحوه کنترل (رجوع کنید به تصویر J1)

- واحد میز (25) رجوع کنید به نصب صفحه زیر کار (رجوع شود به تصویر c) را بردارید.
- یک نقاله را روی ‎90° تنظیم کنید و بر میز اره (23) قرار دهید.

پای نقاله بایستی با تیغه اره (26) روی کل طول مسطح شود.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویرJ2)

- پیچ(58) را باز کنید. اینگونه نگهدارنده ‎0°-(22) جا به جا می شود.
- اهرم قفل کننده (20) را باز کنید.
- چرخک دستی (14) را برعکس نگهدارنده ‎0° را جا به جا کنید تا پای نقاله با تیغه اره روی کل طول مسطح شود.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگهدارید و اهرم قفل کننده (20) را دوباره سفت کنید.
- پیچ (58) را دوباره سفت کنید.
- واحد میز (25) رجوع کنید به نصب صفحه زیر کار (رجوع شود به تصویر c) را نصب کنید.

چنانچه نشانگر زاویه (21) پس از تنظیم در یک خط با علامت ‎0° درجه‌ بندی (19) نیست، پیچ (59) با یک پیچگوشتی چهارسوی معمولی باز کنید و نشانگر زاویه را در امتداد علامت ‎0° تنظیم کنید.

مراحل کاری بالا را بر همین روال برای زاویه برش فارسی عمودی ‎45° تکرار کنید (پیچ (60) را باز کنید؛ نگهدارنده ‎45° (18)) را جا به جا کنید. نمایشگر زاویه (21) نباید در این حین تغییر کند.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- روکش محافظ (3) را بردارید.

### نحوه کنترل

- با یک مداد، اولین دندانه ای که در پشت بالای واحد میز دیده می شود را علامت بزنید.
- نقاله را روی ‎90° تنظیم کنید و آن را روی لبه شیار راهنما (30) قرار دهید.
- پایه نقاله را جا به جا کنید تا به دندانه اره برخورد کند و فاصله بین تیغه اره و شیار راهنما را بخوانید.
- تیغه اره را بچرخانید تا دندانه علامت گذاری شده در جلو بالای واحد میز قرار گیرد.
- خط کش راهنمای زاویه را در امتداد شیار راهنما تا محل دندانه علامت گذاری شده تیغه اره حرکت دهید.
- فاصله مابین تیغه اره و شیار راهنما را مجدداً اندازه بگیرید.

هر دو فاصله اندازه گیری شده باید با یکدیگر یکسان باشند.

### نحوه تنظیم

- پیچ های آلنی(61) در جلو زیر میز اره و پیچ های آلنی(62) در پشت زیر میز اره را با آچار آلن ارسالی (10) را باز کنید.
- تیغه اره را با احتیاط حرکت دهید تا با شیار راهنما(30) موازی شود.
- پیچ ها(61) و (62)را دوباره سفت کنید.

##

- گونیای موازی را در سمت راست تیغه اره قرار دهید.
  گونیای موازی را جا به جا کنید تا علامت در نشانگر درجه بندی (56) روی درجه بندی پایینی 29‎ cm را نشان دهد.
  برای تثبیت، اهرم مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.
- اهرم مهار (13) را کاملاً به بالا بکشید و کشویی بسط میز اره (6) را تا انتها به بیرون بکشید.

### نحوه کنترل

نشانگر فاصله (57) باید روی درجه بندی بالایی (1) مقدار مشابه با علامت در نشانگر درجه بندی (56) روی درجه بندی پایینی (1) را نشان دهد.

### نحوه تنظیم

- دسته مهار را کاملا به بالا و میز کشویی (6) را تا انتها به بیرون بکشید.
- پیچ (63) را با یک پیچگوشتی چهارسو باز کنید و نمایشگر فاصله (57) را در امتداد درجه 29 سانتیمتری درجه بندی بالایی (1) تراز کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- روکش محافظ (3) را بردارید.
- دسته ی مهار (41) خطکش راهنمای موازی را باز کنید و آن را برانید تا با تیغه ی اره تماس پیدا کند.

### نحوه کنترل

خطکش راهنمای موازی (5) باید تیغه اره را از تمام طول لمس کند.

### نحوه تنظیم

- پیچ های آلنی (64) را با آچار آلن ارسالی (10) باز کنید.
- خطکش راهنمای موازی (5) را با احتیاط حرکت دهید تا با تمامی طول تیغه اره تماس پیدا کند.
- خط کش راهنمای موازی را در این وضعیت نگهدارید و دستگیره مهار(41) را دوباره به پایین فشار دهید.
- همه ی پیچ های آلنی (64) را دوباره سفت کنید.

##

نیروی کشش خطکش راهنمای موازی (5) ممکن است پس از کاربری طولانی کاهش یابد.

- پیچ تنظیم (24) را آنقدر سفت کنید تا خطکش راهنمای موازی دوباره محکم روی میز اره تثبیت شود.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- قاب محافظ (3) را بردارید.
- گونیای موازی (5) را از راست حرکت دهید تا با تیغه اره تماس پیدا کند.

### نحوه کنترل

علامت نشانگر درجه بندی (56) باید در یک خط با علامت ‎ 0 mmدرجه بندی (1) قرار گیرد.

### نحوه تنظیم

- پیچ (65) را با یک چهارسو باز کنید و علامت را را با درجه 0 میلیمتری تراز کنید.

##

### نحوه کنترل

بخش جلویی واحد میز (25) باید کاملا همسطح یا کمی زیر میز اره باشد، طرف پشت بایستی همسطح یا کمی بالا نسبت به میز اره باشد.

### نحوه تنظیم

- با نوک آچار رینگی (9) سطح درست پیچ های تنظیم (66) را تنظیم کنید.