# Műszaki adatok

Asztali körfűrész |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 4500 | 4500
Indításiáram-korlátozás |  | ● | ●
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintB) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt akkumulátorok a teljes teljesítményhez |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Méretek (a leszerelhető készülékalkatrészekkel együtt)
Szélesség x mélység x magasság | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
Fűrészlapátmérő | mm | 216 | 216
Fűrészlap-magvastagság | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. fogvastagság/-kihajlás | mm | > 1,7 | > 2,3
Furatátmérő | mm | 30 | 25,4

A)

  20–25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 12.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Maximális munkadarab méretek: lásd Maximális munkadarab méretek

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.