# Przechowywanie i transport

## Przechowywanie elementów urządzenia (zob. rys. O1–O2)

Bezpieczne przechowywanie elementów elektronarzędzia jest możliwe dzięki opcji zamocowania tych elementów na elektronarzędziu.

- Zdemontować dodatkową prowadnicę równoległą (43) z prowadnicy równoległej (5).
- Włożyć wszystkie znajdujące się luzem elementy urządzenia do ich schowków na obudowie (zob. poniższa tabelka).

Element urządzenia | Schowek
--- | ---
Prowadnica równoległa (5) | obrócić, zawiesić od dołu w szynach prowadzących i zablokować uchwyt mocujący (41)
Drążek prowadzący (12) | umieścić w schowku (67)
Pokrywa ochronna (3) | zawiesić w otworze uchwytu (11) i unieruchomić za pomocą dźwigni zaciskowej (39)
Klucz sześciokątny (10) | umieścić w schowku (68)
Klucz oczkowy (9) | umieścić w schowku (69)
Prowadnica kątowa (2) | umieścić w schowku (7)
Dodatkowa prowadnica równoległa (43) | wsunąć w rowek z tyłu prowadnicy równoległej (5) i przykręcić za pomocą śrub motylkowych

## Przenoszenie elektronarzędzia

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymiana osprzętu itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzone uruchomie‌nie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.

Przed transportem elektronarzędzia należy wykonać następujące czynności:

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej zob. Pozycja transportowa.
- Należy zdjąć wszystkie elementy osprzętu, których nie można stabilnie przymocować do elektronarzędzia.
  Na czas transportu nieużywane tarcze należy w miarę możliwości umieścić w zamykanym pojemniku.
- Wsunąć element poszerzający stół (6) całkowicie do środka i nacisnąć uchwyt mocujący (13) do dołu, aby go unieruchomić.
- Do podnoszenia lub transportu należy użyć specjalnych uchwytów transportowych (29).

- Podczas transportu elektronarzędzia należy używać wyłącznie urządzeń transportowych, nigdy nie wolno używać w tym celu urządzeń zabezpieczających.