# 제품 사양

테이블쏘 |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
정격 전압 | V= | 18 | 18
무부하 속도A) | min-1 | 4500 | 4500
시동 전류 제한장치 |  | ● | ●
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량B) | kg | 20.5–21.6 | 20.5–21.6
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
호환 가능한 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
전출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 |  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
치수(탈착식 기기 부품 포함)
너비 x 깊이 x 높이 | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
적당한 톱날의 크기
톱날 직경 | mm | 216 | 216
톱날 두께 | mm | < 1.5 | 1.5–2.1
최소 톱니 두께/톱니 세팅 | mm | > 1.7 | > 2.3
구멍 직경 | mm | 30 | 25.4

A)

  배터리 ProCORE18V 12.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨.

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

최대 작업물 치수 참조 최대 작업물 치수

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.