# Параллель тіректі реттеу

Параллель тіректі (5) ара дискісінің сол (қара түсті шкала) немесе оң (күміс түсті шкала) жағында орналастыруға болады. Шкала индикаторындағы (56) таңбалама шкаладағы (1) параллель тірек пен ара дискісінің реттелген арақашықтығын көрсетеді.
Параллель тіректі ара дискісінің қажетті жағына орналастырыңыз қараңыз Параллель тіректі монтаждау (e суретін қараңыз).

## Параллель тіректі тартылмаған
аралау үстелінде реттеу

- Параллель тіректің (5) қысқыш тұтқасын (41) босатыңыз. Параллелль тіректі шкала индикаторындағы (56) таңбалама ара дискісіне дейінгі қажетті арақашықтықты көрсеткенше жылжытыңыз.
  Аралау үстелі тартылмаған жағдайда, күміс түсті шкаланың (1) астыңғы жазбасы жарамды болады.
- Бекіту үшін қысқыш тұтқаны (41) қайтадан төмен қарай итеріңіз.

## Параллель тіректі тартылған
аралау үстелінде реттеу (D суретін қараңыз)

- Параллель тіректі ара дискісінің оң жағында орналастырыңыз.
  Параллель тіректі шкала индикаторындағы (56) таңбалама астыңғы шкалада 29 см көрсеткенше жылжытыңыз.
  Бекіту үшін қысқыш тұтқаны (41) қайтадан төмен қарай итеріңіз.
- Аралау үстелінің кеңейтіміне арналған қысқыш тұтқаны (13) толығымен жоғары қарай тартыңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтімін (6) арақашықтық индикаторы (57) жоғарғы шкаладағы ара дискісіне дейінгі қажетті арақашықтықты көрсеткенше сыртқа тартыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (13) төмен қарай итеріңіз.
  Сонда аралау үстелінің кеңейтімі бекітіледі.