# Tekniske data

Bordrundsav |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nominel spænding | V= | 18 | 18
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 4500 | 4500
Startstrømsbegrænsning |  | ● | ●
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5-21,6 | 20,5-21,6
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede akkuer til fuld ydelse |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Mål (inkl. aftagelige maskinelementer)
Bredde x dybde x højde | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Mål på egnede savklinger
Savklingediameter | mm | 216 | 216
Stamklingetykkelse | mm | < 1,5 | 1,5-2,1
Min. tandtykkelse/udlægning | mm | > 1,7 | > 2,3
Huldiameter | mm | 30 | 25,4

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.