# 톱날의 운반 및 작동 치

## 운반 시 위치

- 톱날 커버 (3) 를 제거하려면, 테이블 인서트 (25) 를 제거한 후 톱날 판 (4) 을 맨 아래쪽에 위치시키십시오. 테이블 인서트 (25) 를 다시 끼우십시오.
- 손잡이 (15) 를 톱날 (26) 의 톱니가 톱 테이블 (23) 의 아래쪽에 있을 때까지 시계 반대방향으로 돌리십시오.
- 톱 테이블 연장장치 (6) 를 안쪽으로 완전히 밀어 넣습니다.
  고정 레버 (13) 를 아래쪽으로 미십시오. 이를 통해 톱 테이블 연장장치가 고정됩니다.

## 작업 위치

- 톱날 판 (4) 을 톱날 중앙 맨 위쪽으로 가져온 후, 테이블 인서트 (25) 를 끼우고 톱날 커버 (3) 를 조립하십시오.
- 톱날 (26) 의 위쪽 톱니가 작업물의 약 3 − 6 mm 위쪽에 위치할 때까지 손잡이 (15) 를 돌리십시오.