# Aumentar a mesa de serrar

As peças compridas e pesadas devem ser apoiadas na extremidade livre.

## Extensão da mesa de serrar (ver figura A)

A extensão da mesa de serrar (6) alarga a mesa de serrar (23) para a direita.

- Puxe o punho de aperto (13) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima.
- Puxe a extensão da mesa de serrar (6) para fora até ao comprimento desejado.
- Pressione o punho de aperto (13) para baixo. Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.