# Kontrola i modyfikacja ustawień podstawowych

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i nie‌zawodnie.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Ustawić pionowy kąt cięcia tarczy wynoszący 0°.
- Zdjąć pokrywę ochronną (3).

### Kontrola (zob. rys. J1)

- Wyjąć wkładkę (25) zob. Montaż wkładki (zob. rys. c).
- Ustawić przymiar kątowy na 90° i położyć go na stole pilarskim (23).

Ramię przymiaru kątowego musi przylegać na całej długości do tarczy (26).

### Ustawianie (zob. rys. J2)

- Odkręcić śrubę (58). W ten sposób umożliwiamy przesunięcie ogranicznika 0° (22).
- Zwolnić dźwignię blokującą (20).
- Przesunąć pokrętło (14) w stronę ogranicznika 0°, aż ramię przymiaru kątowego będzie przylegać do tarczy na całej długości.
- Przytrzymać pokrętło w tej pozycji i mocno dociągnąć dźwignię blokującą (20).
- Dokręcić ponownie śrubę (58).
- Ponownie zamontować wkładkę (25) zob. Montaż wkładki (zob. rys. c).

Jeżeli wskaźnik kąta cięcia (21) po zakończeniu regulacji nie znajduje się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (19), należy odkręcić śrubę (59) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i wyrównać wskaźnik kąta cięcia względem znacznika 0°.

Powtórzyć wymienione powyżej czynności dla pionowego kąta cięcia wynoszącego 45° (odkręcenie śruby (60); przesunięcie ogranicznika 45° (18)). Nie wolno przy tym przestawić wskaźnika kąta cięcia (21).

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Zdjąć pokrywę ochronną (3).

### Kontrola

- Zaznaczyć za pomocą ołówka pierwszy lewy ząb, widoczny z tyłu nad wkładką.
- Ustawić przymiar kątowy na 90° i położyć go na krawędzi rowka prowadzącego (30).
- Przesunąć ramię przymiaru kątowego tak, by dotykało ono zaznaczonego zęba, i odczytać odstęp między tarczą a rowkiem prowadzącym.
- Obrócić tarczę tak, aby zaznaczony ząb znajdował się z przodu nad wkładką.
- Przesunąć przymiar kątowy wzdłuż rowka prowadzącego aż do zaznaczonego zęba.
- Ponownie pomierzyć odstęp między tarczą i rowkiem prowadzącym.

Oba pomierzone odcinki muszą być identyczne.

### Ustawianie

- Odkręcić śruby z gniazdem sześciokątnym (61) z przodu, pod stołem pilarskim oraz śruby z gniazdem sześciokątnym (62) z tyłu, pod stołem pilarskim za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (10).
- Ostrożnie poruszyć tarczę, tak aby znalazła się ona w pozycji równoległej do rowka prowadzącego (30).
- Ponownie dokręcić mocno wszystkie śruby (61) i (62).

##

- Ustawić prowadnicę równoległą z prawej strony tarczy.
  Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik we wskaźniku skali (56) pokazywał na dolnej skali 29 cm.
  W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (41) do dołu.
- Pociągnąć uchwyt mocujący (13) całkowicie do góry i wysunąć element poszerzający stół (6) aż do oporu na zewnątrz.

### Kontrola

Wskaźnik odległości (57) musi pokazywać na górnej skali (1) identyczną wartość jak znacznik we wskaźniku skali (56) na dolnej skali (1).

### Ustawianie

- Wysunąć element poszerzający stół (6) aż do oporu na zewnątrz.
- Odkręcić śrubę (63) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i ustawić wskaźnik odległości (57) wzdłuż znacznika 29 cm górnej skali (1).

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Zdjąć pokrywę ochronną (3).
- Zwolnić uchwyt mocujący (41) prowadnicy równoległej i przesunąć go tak, aby dotykał tarczy.

### Kontrola

Prowadnica równoległa (5) musi dotykać tarczy na całej swojej długości.

### Ustawianie

- Odkręcić śruby z gniazdem sześciokątnym (64) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (10).
- Ostrożnie poruszyć prowadnicę równoległą (5), tak, aby na całej swojej długości dotykała tarczy.
- Przytrzymać prowadnicę w tej pozycji i ponownie docisnąć uchwyt mocujący (41) do dołu.
- Ponownie mocno dokręcić śruby z gniazdem sześciokątnym (64).

##

Na skutek częstego użytkowania może dojść do osłabienia siły mocowania prowadnicy równoległej (5).

- Dokręcić śrubę regulacyjną (24) na tyle, aby prowadnica równoległa ponownie była zamocowana na stole pilarskim w stabilny sposób.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Zdjąć pokrywę ochronną (3).
- Dosunąć prowadnicę równoległą (5) z prawej strony tak, by dotykała ona tarczy.

### Kontrola

Znacznik wskaźnika skali (56) musi się znajdować w jednej linii ze znacznikiem 0 mm skali (1).

### Ustawianie

- Odkręcić śrubę (65) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i ustawić znacznik wzdłuż znacznika 0 mm.

##

### Kontrola

Przednia część wkładki (25) musi znajdować się na równi ze stołem pilarskim lub nieco poniżej powierzchni stołu pilarskiego.

### Ustawianie

- Za pomocą końcówki klucza oczkowego (9) ustawić właściwy poziom śrub regulacyjnych (66).