# Serrar

##

- Ajuste o limitador paralelo (5) para a largura de corte desejada.
- Coloque a peça na mesa de serra à frente da capa de proteção (3).
- Levante ou desça o disco de serra através da manivela (15) até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontrem a aprox. 3 − 6 mm sobre a peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Serre a peça com um avanço uniforme.
  Se aplicar demasiada pressão, as pontas do disco de serra podem sobreaquecer e a peça pode ficar danificada.
- Desligue a ferramenta elétrica e espere que o disco de serra pare por completo.

##

- Ajuste o ângulo de meia-esquadria vertical desejado do disco de serra.
  Com o disco de serra inclinado para a esquerda, o limitador paralelo (5) tem de estar à direita do disco de serra.
- Siga os passos de trabalho em conformidade: ver Serrar cortes retos

##

- Ajuste o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado no limitador angular (2).
- Encoste a peça a ser trabalhada ao limitador angular (2).
- Levante ou desça o disco de serra através da manivela (15) até que os dentes de serra superiores se encontrem aprox. 5 mm acima da superfície da peça a ser trabalhada.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Pressione a peça a ser trabalhada com uma mão contra o limitador angular e empurre-a com a outra mão no manípulo de fixação (54), lentamente para a ranhura guia (30) para a frente.
- Desligue a ferramenta elétrica e espere que o disco de serra pare por completo.