# Dados técnicos

Serra circular de mesa |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Tensão nominal | V= | 18 | 18
N.º de rotações em vazioA) | r.p.m. | 4500 | 4500
Limitação de corrente de arranque |  | ● | ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5−21,6 | 20,5−21,6
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0...+35 | 0...+35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20...+50 | –20...+50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Baterias recomendadas para potência máxima |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensões (incluindo elementos do aparelho amovível)
Largura x Profundidade x Altura | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra | mm | 216 | 216
Espessura da base do disco | mm | <1,5 | 1,5–2,1
Min. espessura/torção dos dentes | mm | >1,7 | >2,3
Diâmetro do furo | mm | 30 | 25,4

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Dimensões máximas da peça: ver Máximas dimensões da peça a ser trabalhada

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.