# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Échelle graduée pour la distance lame de scie - butée parallèle
(2) | Butée angulaire
(3) | Capot de protection
(4) | Couteau diviseur
(5) | Butée parallèle
(6) | Rallonge de table de sciage
(7) | Logement butée angulaire
(8) | Orifices de montage
(9) | Clé polygonale (23 mm ; 13 mm)
(10) | Clé mâle pour vis à six pans creux (5 mm)
(11) | Support pour rangement du capot de protection
(12) | Poussoir de sécurité
(13) | Bouton de serrage de la rallonge de table de sciage
(14) | Volant
(15) | Manivelle pour ajuster la hauteur de coupe de la lame de scie
(16) | Interrupteur Marche/Arrêt
(17) | AccuA)
(18) | Butée pour angle d’inclinaison de 45° (coupes biaises)
(19) | Échelle graduée pour angles d’inclinaison (coupes biaises)
(20) | Levier de blocage du réglage d’angles d’inclinaison (coupes biaises)
(21) | Indicateur d’angle (coupes biaises)
(22) | Butée pour angle d’inclinaison de 0° (coupes biaises)
(23) | Table de sciage
(24) | Vis d’ajustage de la force de serrage de la butée parallèle
(25) | Pare-éclats
(26) | Lame de scie
(27) | Rainure de guidage pour butée parallèle
(28) | Bouton de déverrouillage d’accuA)
(29) | Poignée de transport
(30) | Rainure de guidage pour butée angulaire
(31) | Adaptateur d’aspiration
(32) | Fente de guidage en V sur la table de sciage pour la butée parallèle
(33) | Grille de fond
(34) | Vis de blocage de la grille de fond
(35) | Marquages sur levier de serrage/plaque de serrage
(36) | Levier de blocage du couteau diviseur
(37) | Pions de positionnement du couteau diviseur
(38) | Vis de blocage du pare-éclats
(39) | Levier de blocage du capot de protection
(40) | Broche de guidage du capot de protection
(41) | Bouton de serrage de la butée parallèle
(42) | Guidage en V de la butée parallèle
(43) | Butée parallèle supplémentaire
(44) | Kit de fixation « Butée parallèle supplémentaire »
(45) | Rail de guidage de la butée angulaire
(46) | Couvre-lame inférieur
(47) | Patte du couvre-lame inférieur
(48) | Trou pour faciliter le retrait du pare-éclats
(49) | Écrou de serrage
(50) | Levier de blocage de la broche
(51) | Flasque de serrage
(52) | Flasque d’entraînement
(53) | Broche porte-outil
(54) | Poignée de blocage d’angles d’onglet (plan horizontal)
(55) | Indicateur d’angle sur la butée angulaire
(56) | Fenêtre de graduation
(57) | Indicateur de distance de la table de sciage
(58) | Vis à tête cruciforme pour le réglage de la butée à 0°
(59) | Vis de l’indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises)
(60) | Vis à tête cruciforme pour le réglage de la butée à 45°
(61) | Vis à six pans creux (5 mm) à l’avant pour réglage du parallélisme de la lame de scie
(62) | Vis à six pans creux (5 mm) à l’arrière pour réglage du parallélisme de la lame de scie
(63) | Vis de l’indicateur de distance de la table de sciage
(64) | Vis à six pans creux (5 mm) pour réglage du parallélisme de la butée parallèle
(65) | Vis de l’indicateur de distance de la butée parallèle
(66) | Vis d’ajustage du pare-éclats
(67) | Logement pour poussoir de sécurité
(68) | Logement pour clé mâle pour vis à six pans creux
(69) | Logement pour clé polygonale

A)

  Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l’ensemble des accessoires dans notre gamme d’accessoires.