# Tehnilised andmed

Laua-ketassaag |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nimipinge | V= | 18 | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 4500 | 4500
Käivitusvoolu piiraja |  | ● | ●
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad akud täisvõimsuseks |  | ProCORE18V...≥ 5,5 Ah | ProCORE18V...≥ 5,5 Ah
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Mõõtmed (koos eemaldatavate seadmeosadega)
Laius x sügavus x kõrgus | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Sobivate saelehtede mõõtmed
Saelehe läbimõõt | mm | 216 | 216
Saelehe põhiosa paksus | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min hamba paksus/hammaste räsamine | mm | > 1,7 | > 2,3
Puurava läbimõõt | mm | 30 | 25,4

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Tooriku maksimaalsed mõõtmed: vaadake Tooriku maksimaalsed mõõtmed

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.