# Montaj

- Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım, uç değiştirme vb.), aleti taşırken ve saklarken her defasında aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamı için gerekli olan ek aletler:
Parçaların montajı
Sabit veya esnek montaj
Toz ve talaş emme
Testere bıçağının değiştirilmesi