# Üzemeltetés

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. Ellenkező esetben a be‑/ki‌kap‌csoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

A fűrészlap szállítási és munkavégzési helyzete
A fűrészasztal méreteinek megnövelése
A függőleges és a vízszintes sarkalószög beállítása
A párhuzamvezető beállítása
A kiegészítő párhuzamvezető beállítása
A feszítőék beállítása
Üzembe helyezés
Munkavégzési tanácsok
Fűrészelés
Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása
Tárolás és szállítás