# Funcionamento

- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Posição de transporte e de trabalho do disco de serra
Aumentar a mesa de serra
Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais e horizontais
Ajustar a guia paralela
Ajustar guia paralela adicional
Ajustar a cunha abridora
Colocação em ‌funcionamento
Instruções de trabalho
Serrar
Verificar e realizar os ajustes básicos
Arrecadação e transporte