# Tehnički podaci

Stolna kružna pila |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Broj okretaja u praznom hoduA) | min-1 | 4500 | 4500
Ograničenje struje zaleta |  | ● | ●
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučene aku-baterije za puni učinak |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimenzije (uključujući skidive elemente alata)
Širina x dubina x visina | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimenzije za prikladne listove pile
Promjer lista pile | mm | 216 | 216
Debljina osnovnog lista | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. debljina/otklon zupca | mm | > 1,7 | > 2,3
Promjer provrta | mm | 30 | 25,4

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Maksimalne dimenzije izratka: vidi Maksimalne dimenzije izratka

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.