# Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus significados
| Mantenha as mãos afastadas da área de corte enquanto a ferramenta elétrica estiver em funcionamento. Há perigo de ferimentos se houver contacto com o disco de serra.
| Use uma máscara de proteção contra pó.
| Use proteção auditiva. Ruídos podem provocar a surdez.
| Use óculos de proteção.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Observe as dimensões do disco de serra. Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício e o veio da ferramenta. Se for necessária a utilização de peças redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e ao diâmetro do furo do disco de serra, assim como o diâmetro do veio da ferramenta. Se possível, use a peça redutora fornecida junto com o disco de serra. O diâmetro do disco de serra tem de corresponder à indicação no símbolo.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 216 mm. b Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte não é inferior a 1,7 mm e que a espessura da base do disco não é superior a 1,5 mm. Caso contrário, existe o risco que a cunha abridora prender na peça. c A espessura da cunha abridora é de 1,6 mm. d O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) tem de coincidir com o sentido da seta na cunha abridora.
‎3 601 M44 0B0 | a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 216 mm. b Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte não é inferior a 2,3 mm e que a espessura da base do disco não é superior a 2,1 mm. Caso contrário, existe o risco que a cunha abridora prender na peça. c A espessura da cunha abridora é de 2,2 mm. d O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) tem de coincidir com o sentido da seta na cunha abridora.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | A espessura da cunha abridora é de 1,6 mm. A altura máxima possível da peça é de 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | A espessura da cunha abridora é de 2,2 mm. A altura máxima possível da peça é de 70 mm.
| Lado esquerdo: Indica o sentido de rotação da manivela para afundar (posição de transporte) e elevar (posição de trabalho) o disco de serra. Lado direito: Indica a posição da alavanca de bloqueio para fixar o disco de serra e ao ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra oscilável).
| Com a marcação CE, o fabricante confirma que a ferramenta elétrica está em conformidade com as diretivas da UE aplicáveis.